ВРХ4-ЕНО (ETHERNET, GNSS, 4G)
[image: ]Мовирег ВРХ4-ЕHO - это четырёхканальный AHD-видеорегистратор с возможностью записи данных на жёсткий диск и поддержкой интерфейса LAN, оснащён модулями спутниковой навигации и сотовой связи. 
[bookmark: _GoBack]Видеорегистратор применяется для ведения централизованного видеонаблюдения за обстановкой внутри и снаружи транспортных средств. Отличается оптимальным набором технических характеристик и выгодным соотношением цена/качество.
Особенности
· Выгодная цена
· Ведение видеонаблюдения в режиме онлайн
· Интерфейс локальной сети LAN
· Поддержка GNSS, что позволяет вести видеозапись с привязкой к геоданным
· 4 видеоканала
· Сохранение данных на жёсткий диск (объём до 2 ТБ)
· Настраиваемые алгоритмы работы по цифровым входам
· Технология AHD
· Разрешение видео 1080p
· Компактный корпус.

Технические характеристики 

	Операционная система
	Linux

	Сжатие видео
	H.264

	Управление
	Графический интерфейс OSD

	Видеовходы
	4 канала, 4pin Aviation Din

	Видеовыход
	VGA, BNC

	Отображение монитора
	1-4 канала, события, статусы

	Скорость записи
	100 к/с для всех разрешений
100 к/с для 1080р, 200 к/с для остальных      

	Разрешение видео
	1080p, 720p, D1, CIF

	Качество записи
	7 уровней качества

	Режимы записи
	Постоянная, ручная, по событиям, по расписанию

	Аудиовходы
	4

	Аудиовыход
	1

	Компрессия
	G.726, до 8 Kbps

	Тревожные входы
	4

	Тревожные выходы
	1

	USB
	1х USB2.0

	G-сенсор
	Есть

	3G/4G
	Да

	Wi-Fi (опционально)
	нет 

	GNSS
	да

	Основной накопитель
	1х 2,5" HDD/SSD, до 2 Тб

	SD-карта
	2х SD, до 256 ГБ

	Режимы воспроизведения
	1 канал/4 канала

	Скорость воспроизведения
	100 к/с для всех разрешений

	Размер блоков видео
	Настраиваемый

	Поиск записей
	По времени, по событиям

	Питание на камеры, В постоянного тока
	12 (авиационный разъём) @ 5 A

	Основное питание, В постоянного тока
	10...36

	Энергопотребление, Вт, не более
	14

	Задержка полного выключения
	10 секунд (без питания камер)

	Задержка до 30 минут
	Опционально
Питание камер от UPS@2 А*ч

	Диапазон рабочих температур
	- 40°С...+70°C

	Относительная влажность
	20%....80%

	Габариты, мм
	148 х 188 х 60

	Вес, кг
	1,2 (без HDD)
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