УНУ
Устройство универсальное для настройки датчиков уровня топлива с частотным интерфейсом и цифровым RS-485.

Подробное описание
Устройство универсальное для настройки датчиков уровня топлива с частотным интерфейсом и цифровым RS-485.
[bookmark: _GoBack]Подходит не только для датчиков DTA, но и для ДУТ других производителей с разъемами "Molex" и "DELPHI серии FCI (PCO/PLO) ". Датчики с другими разъемами подключать можно, но только напрямую через провода ДУТ.
Несмотря на очень низкую цену, это устройство имеет главное неоспоримое преимущество в использовании - отсутствие необходимости подачи питания на ДУТ при настройке, достаточно только подключить ДУТ в УНУ и УНУ возьмет питание прямо с ноутбука.
УНУ DTA это непримечательное, но надежное и работающее устройство, которое станет незаменимым помощником для установщиков "в полях".

Характеристики
	Выходное напряжение
	12 В

	Защита цифрового выхода
	есть

	Защита от перегрузки
	есть

	Интерфейс UART
	есть

	Интерфейс RS232
	есть

	Интерфейс USB
	есть



