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Датчик уровня топлива
· Описание
· Датчик уровня топлива (ДУТ) – устройство, предназначенное для постоянного контроля за расходом топлива на транспортных средствах всех видов.
Датчики ITALON предназначены для измерения уровня топлива в топливном баке транспортных средств и неподвижных объектов, даёт сравнение реального и планового расхода горюче-смазочных материалов, показывает информацию о заправках и сливах. Датчик может использоваться совместно с системами спутникового мониторинга транспорта (GPS/ГЛОНАСС) разных производителей. Он никак не влияет на работу всех остальных частей транспортного средства.
· Преимущества
· Датчик уровня топлива ITALON имеет следующие преимущества:
• стандартная длина датчика 1000 мм, тогда как у всех остальных — 700 мм;
• нет видимых крепёжных элементов для дополнительной защиты от вредительства;
• датчик поставляется с пломбировочным комплектом (у большинства производителей он продается отдельно);
• разъём датчика и гермоввод являются неразборными для увеличения защиты от топлива и влаги.
Датчик выпускается с разными интерфейсами:
• A/F/485 это аналого-частотный и 485 цифровой интерфейс;
• 232/485 - это цифровой датчик с интерфейсом 232 и 485.

· Характеристики
	Диапазон изменения аналогового выходного сигнала
	От 0 до 20В

	Диапазон изменения частотного выходного сигнала
	От 30 до 2000 Гц

	Диапазон изменения цифрового сигнала
	От 0 до 4095

	Интерфейс обмена цифровыми данными с внешним устройством
	RS-485

	Напряжение источника питания постоянного тока
	от 7 до 40В

	Диапазон рабочих температур, °C
	от -40 до +85

	Относительная приведенная погрешность измерения, не более
	1%

	Потребляемая мощность:
	0,55Вт не более 0,9Вт



